(module PowerPAK_SO-8_Dual (layer F.Cu) (tedit 57E88C67)
  (fp_text reference REF** (at 1 0 90) (layer F.Fab))
  (fp_text value VAL** (at 0 0 90) (layer F.Fab))
  (fp_text user %R (at 0 -2.25 180) (layer Eco1.User))
  (pad 8 smd rect (at 0.69 -1.13) (size 3.81 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 0.69 1.13) (size 3.81 1.65) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 8 smd rect (at 2.795 -1.905) (size 1.02 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 7 smd rect (at 2.795 -0.635) (size 1.02 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 6 smd rect (at 2.795 0.635) (size 1.02 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 5 smd rect (at 2.795 1.905) (size 1.02 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 4 smd rect (at -2.67 1.905) (size 1.27 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 3 smd rect (at -2.67 0.635) (size 1.27 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 2 smd rect (at -2.67 -0.635) (size 1.27 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (pad 1 smd rect (at -2.67 -1.905) (size 1.27 0.61) (layers F.Cu F.Paste F.Mask))
  (model SMDx/SO8-PowerPAK-dual.wrl
    (at (xyz 0 0 0))
    (scale (xyz 1 1 1))
    (rotate (xyz 0 0 -90))
  )
)
